#### 性能测试记录表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 命令选项 | 说明 | 运行时间(秒） | Selective算法  线路利用率(%) | |  |
| A | B |  |
| 1 | -–utopia | 无误码信道数据传输 | 1819.986 | 49.99 | 93.90 |  |
| 2 | 无 | 站点A分组层平缓方式发出数据，站点B周期性交替“发送100秒，停发100秒” | 1295.797 | 52.88 | 93.87 |  |
| 3 | –-flood --utopia | 无误码信道，站点A和站点B的分组层都洪水式产生分组 | 1845.423 | 94.82 | 94.81 |  |
| 4 | –-flood | 站点A/B的分组层都洪水式产生分组 | 1351.592 | 93.26 | 92.85 |  |
| 5 | --flood -–ber=1e-4 | 站点A/B的分组层都洪水式产生分组，线路误码率设为10-4 | 1292.258 | 73.43 | 72.29 |  |

运行时间要求超过10分钟。